|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 60cm x 40cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 60cm x 40cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 59,2cm x 39,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.Nennmaß: 60cm x 40cmAuflagenmaß: 59,2cm x 39,2cmHöhe: 8cmFUKA-Material: PolymerbetonAblauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrechtAuflage: StreckmetallMaschenrost 30/10, verzinkt, R11Ripsmatte, hellgrauGummiprofilmatte, schwarzAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 75cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 75cm x 50cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 74,2cm x 49,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.Nennmaß: 75cm x 50cmAuflagenmaß: 74,2cm x 49,2cmHöhe: 8cmFUKA-Material: PolymerbetonAblauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrechtAuflage: StreckmetallMaschenrost 30/10, verzinkt, R11Ripsmatte, hellgrauGummiprofilmatte, schwarzAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 100cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 100cm x 50cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 99,2cm x 49,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.Nennmaß: 100cm x 50cmAuflagenmaß: 99,2cm x 49,2cmHöhe: 8cmFUKA-Material: PolymerbetonAblauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrechtAuflage: StreckmetallMaschenrost 30/10, verzinkt, R11Ripsmatte, hellgrauGummiprofilmatte, schwarzAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD-Fußabstreiferkasten Auflage, Streckmetallrost, begehbar** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD-Fußabstreiferkasten Auflage, Streckmetallrost, begehbar.Größe: 60 x 40 cm75 x 50 cm100 x 50 cmHöhe: 2cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage, Maschenrost 30/10, begehbar** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage, Maschenrost 30/10, begehbar.Größe: 60 x 40 cm75 x 50 cm100 x 50 cmHöhe: 2cmMaschenweite: 3cm x 1cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Ripsmatte hellgrau** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Ripsmatte hellgrau.Größe: 60 x 40 cm75 x 50 cm100 x 50 cmHöhe: 2cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Gummiprofilmatte, schwarz** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Gummiprofilmatte, schwarz.Größe: 60 x 40 cm75 x 50 cm100 x 50 cmHöhe: 2cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Ablaufset Ø 110mm** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Ablaufsetmit Stutzen Ø 110mm, Schmutzfangtopf und Geruchsverschluss.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC** |  | **0,000** |  |
|  | Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC geeignet für Anschluss an MEAGARD- Fußabstreiferkasten.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |