|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Lichtschachtabdeckung MEACAPE für Beton-Lichtschacht 80cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEACAPE Lichtschacht-Glasabdeckung 117,5cm x 76cm, für Beton-Lichtschacht 80cm x 50cm. Schräg aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und hochwertigem Aluminium-Wand-Profil zum effektiven Schutz vor Schlagregen und Fassadenwasser. Die rahmenlose Glasscheibe ermöglichte eine optimale Lichtausbeute und ist leicht zu reinigen. Inkl. MontagezubehörAbmessung Lichtschacht: 80cm x 50cmAbmessung MEACAPE: 117,5cm x 76cmMaterial: 4mm ESG, Alu-ProfilAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Lichtschachtabdeckung MEACAPE für Beton-Lichtschacht 100cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEACAPE Lichtschacht-Glasabdeckung 142,5cm x 76cm, für Beton-Lichtschacht 100cm x 50cm. Schräg aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und hochwertigem Aluminium-Wand-Profil zum effektiven Schutz vor Schlagregen und Fassadenwasser. Die rahmenlose Glasscheibe ermöglichte eine optimale Lichtausbeute und ist leicht zu reinigen. Inkl. MontagezubehörAbmessung Lichtschacht: 100cm x 50cmAbmessung MEACAPE: 142,5cm x 76cmMaterial: 4mm ESG, Alu-ProfilAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Lichtschachtabdeckung MEACAPE für Beton-Lichtschacht 125cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEACAPE Lichtschacht-Glasabdeckung 160cm x 78cm, für Beton-Lichtschacht 125cm x 50cm. Schräg aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und hochwertigem Aluminium-Wand-Profil zum effektiven Schutz vor Schlagregen und Fassadenwasser. Die rahmenlose Glasscheibe ermöglichte eine optimale Lichtausbeute und ist leicht zu reinigen. Inkl. MontagezubehörAbmessung Lichtschacht: 125cm x 50cmAbmessung MEACAPE: 160cm x 78cmMaterial: 4mm ESG, Alu-ProfilAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Lichtschachtabdeckung MEACAPE für Beton-Lichtschacht 100cm x 60cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEACAPE Lichtschacht-Glasabdeckung 142,5cm x 84cm, für Beton-Lichtschacht 100cm x 60cm. Schräg aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und hochwertigem Aluminium-Wand-Profil zum effektiven Schutz vor Schlagregen und Fassadenwasser. Die rahmenlose Glasscheibe ermöglichte eine optimale Lichtausbeute und ist leicht zu reinigen. Inkl. MontagezubehörAbmessung Lichtschacht: 100cm x 60cmAbmessung MEACAPE: 142,5cm x 84cmMaterial: 4mm ESG, Alu-ProfilAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Lichtschachtabdeckung MEACAPE für Beton-Lichtschacht 125cm x 60cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEACAPE Lichtschacht-Glasabdeckung 160cm x 78cm, für Beton-Lichtschacht 100cm x 60cm. Schräg aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und hochwertigem Aluminium-Wand-Profil zum effektiven Schutz vor Schlagregen und Fassadenwasser. Die rahmenlose Glasscheibe ermöglichte eine optimale Lichtausbeute und ist leicht zu reinigen. Inkl. MontagezubehörAbmessung Lichtschacht: 125cm x 60cmAbmessung MEACAPE: 160cm x 78cmMaterial: 4mm ESG, Alu-ProfilAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |