MEACOVER Flachabdeckung zur Montage auf den bestehenden Gitterrost aus UV-beständiger Polycarbonateinlage zum effektiven Schutz vor Laub, Kleintieren und Schmutz. Durch das integrierte Belüftungsgitter aus V2A-Edelstahlgewebe ist jederzeit eine Be- und Entlüftung der Kellerräume möglich. Der flächenbündige Aluminiumrahmen verhindert das Anstauen von Regenwasser, fördert das schnelle Abtrocknen der Oberfläche und ist einfach zu reinigen.

**Pos. 01 MEACOVER Lichtschachtabdeckung**

Inklusive Spezialkleber zur Befestigung auf den bestehenden

Gitterrost.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stk.** | **Für Lichtschacht**  **Breite x Tiefe in cm** | **MEACOVER Abdeckung**  **Breite x Tiefe in cm** |
|  | 80 x 40 | 86 x 43 |
|  | 100 x 40 | 106 x 43 |
|  | 125 x 40 | 131 x 43 |
|  | 100 x 60 | 106 x 60,5 |
|  | 125 x 60 | 131 x 60,5 |
|  | 100 x 70 | 114 x 70,5 |
|  | 125 x 70 | 138,2 x 70,5 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 02 MEACOVER Lüftungsaufsatz**

Optionaler Aufsatz zum Schutz vor Regen bei gleichzeitigem Lüftungsaustausch. Inklusive Spezialkleber zur Befestigung.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stk.** | **Für Lichtschacht**  **Breite x Tiefe in cm** | **MEACOVER Lüftungsaufsatz**  **Breite in cm** |
|  | 80 x 40 | 86 |
|  | 100 x 40 | 106 |
|  | 125 x 40 | 131 |
|  | 100 x 60 | 106 |
|  | 125 x 60 | 131 |
|  | 100 x 70 | 114 |
|  | 125 x 70 | 138,2 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10