Beton-U-Lichtschachtsystem als Fertigteil aus hochwertigem Qualitätsbeton (C30/C37). Lichtdurchflutend durch extra heller, geschlossener und glatter Oberfläche. Materialstärke mind. 8cm. Mit oder ohne Boden.

**Pos. 01 MEAVECTOR Betonlichtschacht STANDARD mit Innenfalz**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Wandabstand (lichtes Innenmaß)in cm** |
|  | 50 / 60 / 80 / 100 |
|  | **Breite (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 80 / 100 / 125 / 152 / 205 / 252 |
|  | **Höhe (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 90 / 120 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 220 |
|  | **Boden** |
|  | ohne Boden |
|  | mit Boden und Ablaufmuffe DN 50 |
|  | mit Boden und MEASTOP PRO EW-Anschluss DN 100 |
|  | MEASTOP PRO Rückstausicherung mit bauaufsichtlicher Zulassung zum Einsatz nach DIN EN 1986-100 (MEASTOP PRO Grundkörper vorausgesetzt) |
|  | **Sondervariante** |
|  | L-Lichtschacht, Schenkel rechts / links |
|  | LKW-befahrbar, ohne Falzbildung |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**AUFSÄTZE für den Höhenausgleich**

**Pos. 02 MEAVECTOR Betonaufsatz**

Beton-U-Aufsatz-System zur Erhöhung des MEAVECTOR

Beton-U-Lichtschacht-System aus hochwertigem Qualitätsbeton (C30/C37) mit extra heller, geschlossener und glatter Oberfläche. Materialstärke mind. 8cm. Geeignet für den MEAVECTOR mit Innenfalz.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Höhe (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 /35 /40 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEAFLEX Aufsatz**

Begehbarer PVC-Aufsatz mit umlaufender Stahlzarge zum vierseitigen Anpflastern. Geeignet zum Höhenausgleich von max. 20cm. Das PVC-Teil ist bauseitig auf 5cm kürzbar und kann bei Bedarf horizontal oder vertikal schräg, zur Herstellung eines Gefälles, gekürzt werden. Geeignet für den MEAVECTOR mit Innenfalz.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Tiefe (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 50 / 60 / 80 / 100 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEAVECTOR Stahlaufsatz**

Begeh- und befahrbarer (bis zu einer Breite von 152cm) feuerverzinkter Stahlaufsatz zum direkten Anpflastern an die Zarge.

Geeignet für den MEAVECTOR mit Innenfalz.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Höhe (Nutzhöhe) in cm** |
|  | 5 (Gesamthöhe 7,8) |
|  | 10 (Gesamthöhe 12,8) |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 03 Hinterfüllplatte**

Zur Vierseitigen Schließung von MEAVECTOR Betonlichtschächten, z.B. bei der Verwendung als Belüftungsschacht

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Breite (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 80 / 100 / 125 / 152 / 205 |
|  | **Höhe (lichtes Innenmaß) in cm** |
|  | 50 / 100 / auf Maß |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 04 Passende Gitterroste**

Verzinkter Gitterrost.Geeignet für den MEAVECTOR mit Innenfalz bzw. ohne Falz für LKW-befahrbare Variante.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Rostart:** |
|  | Streckmetallrost begehbar |
|  | Maschenrost 30/30 begehbar |
|  | Maschenrost 30/10 begehbar |
|  | WK2-Rost, begehbar inkl. Montage durch Fachbetrieb |
|  | Pkw-befahrbarer Gitterrost, Masche 30/10 (0,9 kN Radlast) |
|  | Lkw-befahrbarer Gitterrost, Masche 30/10 (5,0 kN Radlast) |
|  | Lkw-befahrbarer Gitterrost, Masche 30/10 (10,0 kN Radlast) |
|  | **Rosttiefe in cm** |
|  | 49, 59, 79, 99, auf Maß |
|  | 52, 62, 82, 102, auf Maß |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 05 Standardbefestigungssets**

Zur Lichtschachtmontage auf Beton oder Dämmung inkl. Haltewinkel u. Schrauben. Haltewinkel aus verzinktem Stahl, optional als ISO-Variante mit einer thermisch optimierten Oberfläche.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Dämmstärke in cm** |
|  | 0 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 /180 / 200 / 220 - 300 |
|  | **Ausführung Haltewinkel** |
|  | Standard / ISO |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 06**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stk.** | **Zubehör / Ergänzungen:** |
|  | Sicherungskette zur einfachen Rostsicherung |
|  | Gitterrostsicherung mit Abdeckplatte |
|  | Gitterrostsicherung für Notausstieg |
|  | Steigeisen zur Selbstmontage |
|  | Kranseilsicherungsbolzen zum sicheren Versetzen |
|  | Auflagewinkel für 2-teilige Gitterroste (PKW befahrbar ab Breite 205cm) |
|  | Schwerlastanker für Auflagewinkel (3 Stück pro Auflagewinkel notwendig) |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10