Montagedämmplatte aus 10 oder 12 cm starkem Dämmstoff, mit 4 mm starker Faserzementplatte kaschiert, mit integrierten Befestigungslöchern passend für die Montage von MEAVECTOR Betonlichtschächten.

**Pos. 01 MEAFIX Montagedämmplatte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Außenmaß****L x B x H (cm)** | **Dämmstärke** | **Für Zargengröße****B x H (cm)** | **Passende****Lichtschächte** **B x H**  |
|  | 116 x 150 | 10 | 12 | 80 x 50 | 80 x 90 - 140 |
|  | 116 x 150 | 10 | 12 | 80 x 60 | 80 x 90 - 140 |
|  | 116 x 210 | 10 | 12 | 80 x 50 | 80 x 150 – 200 |
|  | 116 x 210 | 10 | 12 | 80 x 60 | 80 x 150 – 200 |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 80 x 50 | 100 x 90 – 140 |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 80 x 60 | 100 x 90 – 140  |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 100 x 50 | 100 x 90 – 140 |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 100 x 60 | 100 x 90 – 140 |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 100 x 80 | 100 x 90 – 140 |
|  | 136 x 150 | 10 | 12 | 100 x 100 | 100 x 90 – 140 |
|  | 136 x 210 | 10 | 12 | 80 x 50 | 100 x 150 - 200 |
|  | 136 x 210 | 10 | 12 | 80 x 60 | 100 x 150 – 200 |
|  | 136 x 210  | 10 | 12 | 100 x 50 | 100 x 150 – 200 |
|  | 136 x 210 | 10 | 12 | 100 x 60 | 100 x 150 – 200 |
|  | 136 x 210 | 10 | 12 | 100 x 80 | 100 x 150 – 200 |
|  | 136 x 210 | 10 | 12 | 100 x 100 | 100 x 150 - 200 |
|  | 161 x 150 | 10 | 12 | 100 x 50 | 125 x 90 – 140 |
|  | 161 x 150 | 10 | 12 | 100 x 60 | 125 x 90 – 140 |
|  | 161 x 150 | 10 | 12 | 100 x 80 | 125 x 90 – 140 |
|  | 161 x 150 | 10 | 12 | 100 x 100 | 125 x 90 – 140 |
|  | 161 x 210 | 10 | 12 | 100 x 50 | 125 x 140 – 200 |
|  | 161 x 210 | 10 | 12 | 100 x 60 | 125 x 140 – 200 |
|  | 161 x 210 | 10 | 12 | 100 x 80 | 125 x 140 – 200 |
|  | 161 x 210 | 10 | 12 | 100 x 100 | 125 x 140 – 200 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 188 x 150 | 10 | 12 | 100 x 50 | 152 x 90 – 140 |
|  | 188 x 150 | 10 | 12 | 100 x 60 | 152 x 90 – 140 |
|  | 188 x 150 | 10 | 12 | 100 x 80 | 152 x 90 – 140 |
|  | 188 x 150 | 10 | 12 | 100 x 100 | 152 x 90 – 140 |
|  | 188 x 210 | 10 | 12 | 100 x 50 | 152 x 150 – 200 |
|  | 188 x 210 | 10 | 12 | 100 x 60 | 152 x 150 – 200 |
|  | 188 x 210 | 10 | 12 | 100 x 80 | 152 x 150 – 200 |
|  | 188 x 210 | 10 | 12 | 100 x 100 | 152 x 150 – 200 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 02 Zubehör MEAFIX**

Für die Standard Montage

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** |  |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 10cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 12cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 14cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 16cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 18cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | MEAFIX Befestigungsset für 20cm Dämmstärke4 x MEAFIX Spezialanker, 3 x MEAFIX Montagekleber |
|  | 4 x Haltewinkel für MEAVECTOR Montage inkl. Zubehör |
|  | 1 x MEAFIX Verbundmasse zum Verkleben der MEAFIX Spezialanker (1 Kartusche reicht f. 16 Spezialanker) |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10