Montagedämmplatte aus 10, 12, 14 oder 16 cm starkem Dämmstoff, mit 4 mm starker Faserzementplatte kaschiert, mit integrierten Befestigungslöchern passend für die Lichtschächte MEAMAX und MEA MULTINORM

**Pos. 01 MEAFIX Montagedämmplatte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stück** | **Außenmaß**  **B x H(cm)** | **Dämmstärke** | **Für Zargengröße**  **B x H (cm)** | **Passende**  **Lichtschächte**  **B x H** |
|  | 113 x 105 | 10/12 | 80 x 50 | A |
|  | 122 x 107 | 10/12 | 80 x 50 | B |
|  | 113 x 107 | 10/12 | 80 x 60 | A |
|  | 122 x 107 | 10/12 | 80 x 60 | B |
|  | 133 x 137 | 10/12/14/16 | 80 x 60 | B, C |
|  | 133 x 105 | 10/12 | 100 x 50 | B |
|  | 133 x 145 | 10/12 | 100 x 50 | B, C |
|  | 156 x 147 | 10/12 | 100 x 50 | D |
|  | 133 x 107 | 10/12 | 100 x 60 | B |
|  | 133 x 147 | 10/12/14/16 | 100 x 60 | B, C |
|  | 156 x 147 | 10/12 | 100 x 60 | D |
|  | 133 x 147 | 10/12/14/16 | 100 x 80 | B,C |
|  | 156 x 147 | 10/12 | 100 x 80 | D |
|  | 133 x 157 | 10/12/14/16 | 100 x 100 | B, C |
|  | 156 x 157 | 10/12 | 100 x 100 | D |
|  | 156 x 157 | 10/12 | 125 x 100 | D |

1. Passende Lichtschächte

A = MEAMAX Breite 80 cm u. MEA MULTINORM 80x100x40

B = MEAMAX Breite 100 cm u. MEA MULTINORM / MEA AQUA 100x100x40

C = MEA MULTINORM / MEA AQUA 100x130x40

D = MEAMAX Breite 125 u. MEA MULTINORM /MEA AQUA 125x100x40 u. 125x130x60

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 02 MEAFIX Sockel-Element**

Sockel-Element aus 10, 12, 14 oder 16 cm starkem Dämmstoff, mit 4 mm starker Faserzementplatte kaschiert, Dämmung im Sockelbereich für Bodenplatte oder Deckenrandschalung bei der Kellerdecke.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stück** | **Außenmaß B x H(cm)** | **Dämmstärke (cm)** |
|  | 133 x 60 | 10/12/14/16 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 03 Zubehör MEAFIX**

Für die Standard Montage

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** |  |
|  | MEAFIX Montageset  4 x Dämmstoffdübel, 4 x Schrauben, 3 x Montagekleber |
|  | MEAFIX Abdeckprofil aus Edelstahl |
|  | MEAFIX Montagekleber 1 Stück (optional) |
|  | Rostabhebesicherung (optional) |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 04 AQUA-Zubehör MEAFIX**

Für die druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf Dämmung

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** |  |
|  | MEAFIX AQUA-Montageset  4 x Dämmstoffdübel, 4 x Schrauben,  2 x AQUA-Montagekleber für AQUA-Lichtschacht |
|  | MEAFIX AQUA Montageset  4 x Dämmstoffdübel, 4 x Schrauben,  3 x AQUA Montagekleber für AQUA-Lichtschacht |
|  | Weber.tec Superflex D24 Reaktivabdichtung 24 kg  (ca. 20 kg á Montagedämmplatte) |
|  | Weber.prim 801  Grundierung 1 l (0,2 l á Montagedämmplatte) |
|  | Glasseidengewebe 1 m x 0,5m (4 x á Montagedämmplatte) |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10