**MEAVARIO Tür**

**Pos. 01 Ausführung A für den Einbau in Mauerwerk**

Hochwärmegedämmte Kunststoff-Nebeneingangstür zum nachträglichen Einbau in Beton- oder Mauerwerksaussparung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag, wahlweise nach innen oder außen öffnend, und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 70 mm/67 Flügel 70/105**.

Flügel und Blendrahmen mit Verstärkungseisen 3 Türbänder ROTO 3D / Roto-Türgetriebe Blendrahmen seitlich und oben, unten mit überfahrbarer Schwelle.

Drücker-Drücker Garnitur, ohne Profilzylinder.

Durchgehende ISO-Füllung 24 mm  
Farbe weiß

Außenmaße:  
(lichtes Durchgangsmaß: Breite -13,4 cm, Höhe -8,7 cm)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stück** | **Breite** | **Höhe** | **DIN R** | **DIN L** | **1/3 Klar-**  **glasaus-**  **schnitt** | **1/3 Ornament-**  **glasausschnitt 504** |
|  | 75 | 200 |  |  |  |  |
|  | 87,5 | 200 |  |  |  |  |
|  | 100 | 200 |  |  |  |  |
|  | 112,5 | 200 |  |  |  |  |

**Zubehör**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück / Palette** | **Bezeichnung** |
| 1 | **Obentürschließer** für MEAVARIO Türen |
| 1 | **Bodenstopper** für MEAVARIO Türen |

**MEAVARIO Zargentür**

**Pos. 01 Ausführung B zum Einbetonieren**

Hochwärmedämmte Kunststoff-Nebeneingangstür mit umlaufender Zarge zum Einbetonieren mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag, wahlweise nach innen oder außen öffnend, und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 70 mm/67 Flügel 70/105**.

Flügel und Blendrahmen mit Verstärkungseisen 3 Türbänder ROTO 3D / Roto-Türgetriebe Blendrahmen seitlich und oben, unten mit überfahrbarer Schwelle für Wandstärke 20-36,5 cm.

Drücker-Drücker Garnitur, ohne Profilzylinder.

Durchgehende ISO-Füllung 24 mm  
Farbe weiß

Außenmaße:  
(lichtes Durchgangsmaß: Breite -17,5 cm, Höhe -12,5 cm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stück /**  **Palette** | **Wandstärke in cm**  **24 / 25/ 30/ 36,5** | **Breite** | **Höhe** | **DIN R** | **DIN L** | **1/3 Klar-**  **glasaus-**  **schnitt** | **1/3 Ornament-**  **glasausschnitt 504** |
|  |  | 75 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 87,5 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 112,5 | 200 |  |  |  |  |

**Zubehör**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück / Palette** | **Bezeichnung** |
| 1 | **Obentürschließer** für MEAVARIO Türen |
| 1 | **Bodenstopper** für MEAVARIO Türen |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10