**MEALON Dreh-Kipp Komfort**

**Pos. 01 MEALON Dreh-Kipp Komfort Fenster – DIN R / DIN L, weiß**

Hochwärmedämmendes einflügeliges Komplettfenster in   
Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil,   
**Rahmenstärke 70 mm**. Komplett mit Isolierverglasung   
(Ug= 1,1 W/m2K), mit verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere Glashalteleisten mit formschöner Abrundung. Farbe weiß.

Standard Rohbau-Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **DIN L** | **DIN R** |
|  | 80 cm | 50 cm |  |  |
|  | 80 cm | 60 cm |  |  |
|  | 90 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 50 cm |  |  |
|  | 100 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 80 cm |  |  |
|  | 100 cm | 100 cm |  |  |
|  | 125 cm | 100 cm |  |  |

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 130 cm):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **DIN L** | **DIN R** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ornamentverglasung: Glasart       (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEALON Dreh-Kipp Premium**

**Pos. 01 MEALON Dreh-Kipp Komfort Fenster – DIN R / DIN L, weiß**

Extrem Hochwärmedämmendes einflügeliges Komplettfenster in   
Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 7-Kammer-Hohlprofil,   
**Rahmenstärke 82 mm**. Komplett mit Isolierverglasung   
(Ug= 0,7 W/m2K), mit verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere Glashalteleisten mit formschöner Abrundung. Farbe weiß.

Standard Rohbau-Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **DIN L** | **DIN R** |
|  |  |  |  |  |
|  | 80 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 80 cm |  |  |
|  | 100 cm | 100 cm |  |  |
|  | 125 cm | 100 cm |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 130 cm):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **DIN L** | **DIN R** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MEALON Kipp Iso 24**

**Pos. 01 MEALON Kipp Iso 24 Fenster (24mm Isolierglas) in weiß**

Wärmedämmendes Komplettfenster in Kipp Ausführung mit verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem PVC-hart   
3 Kammer-Hohlprofil, **Rahmenstärke 58 mm**, in weißer Farbe   
(RAL 9003). Komplett mit 24 mm Isolierverglasung   
(Ug-Wert = 3,0 W/m²K), EPDM-Dichtung und Glashalteleisten, Spaltlüftung und Aushängesperre.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** |
|  | 60 cm | 40 cm |
|  | 60 cm | 50 cm |
|  | 80 cm | 40 cm |
|  | 80 cm | 50 cm |
|  | 80 cm | 60 cm |
|  | 90 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 50 cm |
|  | 100 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 70 cm |
|  | 100 cm | 80 cm |
|  | 100 cm | 100 cm |
|  | 125 cm | 100 cm |

Sondermaße (max. Breite x Höhe bis 1300 x 120 cm):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ornamentverglasung: Glasart       (auf Wunsch)

Isolierverglasung (Uv-Wert = 1,1m²K)       (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEALON Kipp Iso 14**

**Pos. 01 MEALON Kipp Iso 14 Fenster (14 mm Isolierglas)   
in weiß oder braun**

Wärmedämmendes Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem PVC-hart Hohlkammerprofil. **Rahmenstärke 58 mm**. Komplett mit 14 mm Isolierverglasung (Uv-Wert = 3,3 W/m²K), umlaufender   
EPDM-Schlauchdichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre.

Wahlweise in weißer Farbe ( ähnlich RAL 9010) oder braun ( ähnlich RAL 8019).

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  | 60 cm | 40 cm |  |  |
|  | 60 cm | 50 cm |  |  |
|  | 80 cm | 40 cm |  |  |
|  | 80 cm | 50 cm |  |  |
|  | 80 cm | 60 cm |  |  |
|  | 90 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 50 cm |  |  |
|  | 100 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 70 cm |  | -- |
|  | 100 cm | 80 cm |  |  |
|  | 100 cm | 100 cm |  |  |
|  | 125 cm | 100 cm |  | -- |

Sondermaße (max. Breite x Höhe bis 130 x 120 cm):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ornamentverglasung: Glasart       (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEALON Kipp E**

**Pos. 01 MEALON Kipp E Fenster (5 mm Dickglas)   
in weiß oder braun**

Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre.

Wahlweise in weißer ( ähnlich RAL 9010) oder brauner ( ähnlich RAL 8019) Farbe.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  | 60 cm | 40 cm |  |  |
|  | 60 cm | 50 cm |  |  |
|  | 70 cm | 40 cm |  | -- |
|  | 80 cm | 40 cm |  |  |
|  | 80 cm | 50 cm |  |  |
|  | 80 cm | 60 cm |  |  |
|  | 90 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 50 cm |  |  |
|  | 100 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 70 cm |  | -- |
|  | 100 cm | 80 cm |  |  |
|  | 100 cm | 100 cm |  |  |
|  | 125 cm | 100 cm |  | -- |

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 120 cm):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ornamentverglasung: Glasart       (auf Wunsch)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 02 MEALON Kipp E Fenster mit Lüftungsflügel   
in weiß oder braun.**

Komplettfenster in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender   
EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre.   
Mit integriertem oben quer verlaufendem Quadratloch-Lüftungsausschnitt (Lüftungsquerschnitt > 300 cm2).

Wahlweise in weißer ( ähnlich RAL 9010) oder brauner ( ähnlich RAL 8019) Farbe.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  | 80 cm | 50 cm |  |  |
|  | 80 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 50 cm |  |  |
|  | 100 cm | 60 cm |  |  |
|  | 100 cm | 70 cm |  |  |
|  | 100 cm | 80 cm |  |  |
|  | 100 cm | 100 cm |  |  |

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 110 cm):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** | **weiß** | **braun** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 03 MEALON Kipp E Fenster mit Abluftflügel, weiß**

Komplettfenster in Kipp Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil, in   
weißer Farbe. Komplett mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM-Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung   
und Aushängesperre. Mit integriertem Abluftausschnitt   
(10 cm Durchmesser für Luftdurchlass) aus Kunststoff.

Standard Rohbau Lichtmaße:  
(Fensteraußenmaße jeweils 1 cm kleiner)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** |
|  | 80 cm | 50 cm |
|  | 80 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 50 cm |
|  | 100 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 70 cm |
|  | 100 cm | 80 cm |
|  | 100 cm | 100 cm |

Sondermaße (max. Breite oder Höhe bis 110 cm):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **Höhe** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**MEALON Zubehör**

**Pos. 01 Pulverbeschichtetes Lochblechschutzgitter mit Quadratlochung für Kipp- oder Drehkippfenster**

Lochblechschutzgitter pulverbeschichtet, Farbe lichtgrau   
(RAL 7035) mit 10x1 cm Quadratlochung Lochung, mit   
4 Anschraublaschen und Befestigungsmaterial für MEALON   
Kipp oder Drehkipp-Fenster. Lochgitter wird von innen an   
den Fensterrahmen geschraubt. Lochgitter für alle Standardfenstermaße. Sondermaße entsprechend der Sonderfenstergrößen möglich. Gittermaß 115 mm kleiner   
als Fensteraußenmaß.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite in cm** | **Höhe in cm** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(Mögliche Größen passend für Fenster BxH in cm:  
60x40, 60x50, 80x40, 80x50, 80x60, 90x60, 100x50, 100x60, 100x80, 100x100)

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 02 MEALON Kopplungsprofile Typ H oder Typ mini**

Verbindungsprofile für die Kombination zweier oder mehrerer nebeneinander stehender MEALON Fenster. Für alle Fenstermaße geeignet. Typ H ist ein durchgehendes Kunststoffprofil, das die Fuge innen und außen 25 mm abdeckt, Farbe Weiß. Typ mini   
ist ein 2 geteiltes Kunststoffprofil, das innen und außen auf den Rahmen aufgeclipst wird, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010) Die Profile werden entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenhöhe zugeschnitten. Eine Verschraubung der Fensterrahmen mit Senkkopfschrauben kann auf Wunsch vorgenommen werden.

**Kopplungsprofil Typ H, weiß:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stck.** | **Höhe in cm** |
|  |  |

**Kopplungsprofil Typ mini, weiß:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Höhe in cm** | **weiß** |  |
|  |  |  |  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 03 MEALON Blendrahmenverbreiterungsprofil BRV**

Blendrahmenverbreiterungsprofil zum Aufstecken außen auf den Blendrahmen. Geeignet zur Anpassung an bestehende Fensteröffnungen, die größer sind als ein Normfenstermaß. Hierdurch wird der Fensterrahmen in Höhe oder Breite vergrößert. Passend für Dreh-Kipp Komfort U g 1.1

Das Profil wird entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenhöhe/-breite zugeschnitten.

Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Breite** | **weiß** |  |
|  | 30 mm |  |  |
|  | 45 mm |  |  |
|  | 100 mm |  |  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

**Pos. 04 MEALON Fensterbankanschluss FBA**

Fensterbankanschlussprofil zum Aufstecken unten auf   
den Blendrahmen. Geeignet zur Vorbereitung des unteren Blendrahmens, damit dann eine Standardfensterbank angeschraubt werden kann. Passend für Dreh-Kipp Komfort, Dreh-Kipp 1.1 und Kipp Iso 24 oder Fenster mit Blendrahmenverbreiterung. Das Profil wird entsprechend der tatsächlichen Fensterrahmenbreite zugeschnitten.

Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stck.** | **Höhe** | **weiß** |  |
|  | 20 mm |  |  |
|  | 30 mm |  |  |
|  | 45 mm |  |  |
|  | 60 mm |  |  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10