**MEAFIX ZARGENSYSTEM**

**Pos. 01 MEAFIX ZARGE für zu betonierende Wände**

Aus schlagzähem und verwindungsfesten Hart-PVC Rahmen. Scharfe Kanten und Profilausbildung ermöglichen eine optimale Einbindung in den Beton. Fertige Leibung ohne Nacharbeiten. Weiße Oberflächen, hell und leicht zu reinigen. Geeignet für den Einbau der MEAFIX Einschubzarge mit Dreh-Kipp Einsatz Ug 0,7 W/m²K.

Zargenaußenmaße:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stück** | **Breite** | **Höhe** | **Wandstärke in cm** |
|  | 80 cm | 60 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 60 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 80 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 100 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 125 cm | 100 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 02 Aussteifungsrahmen für MEAFIX ZARGEN**

Optionale Montagehilfe für die MEAFIX ZARGE aus Holz.

Erstellung ist ebenso bauseits möglich.

Passend für Zargenaußenmaße:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stück** | **Breite** | **Höhe** | **Wandstärke in cm** |
|  | 80 cm | 60 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 60 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 80 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 100 cm | 100 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |
|  | 125 cm | 100 cm | 25 / 30 / 36,5 mm |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 03 MEAFIX Montagedämmplatte**

Montagedämmplatte aus 10 oder 12 cm starkem Dämmstoff, mit 4 mm starker Faserzementplatte kaschiert, mit integrierten Befestigungslöchern passend für die Lichtschächte MEAMAX und MEA MULTINORM. Fensterausschnitte sind auf das MEAFIX Zargenfenstersystem perfekt abgestimmt. Fertige Oberfläche, zur Verwendung ohne weitere Nacharbeiten. Streichen und Verputzen bei Bedarf möglich.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stück** | **Außenmaß****L x B (cm)** | **Dämmstärke in cm**  | **Für Zargengröße****B x H (cm)** | **Passender Lichtschacht** 1) |
|  | 113 x 105 | 10 / 12 cm |  80 x 50 | A |
|  | 122 x 107 | 10 / 12 cm |  80 x 50 | B |
|  | 113 x 107 | 10 / 12 cm |  80 x 60 | A |
|  | 122 x 107 | 10 / 12 cm |  80 x 60 | B |
|  | 133 x 137 | 10 / 12 cm |  80 x 60 | B, C |
|  | 133 x 105 | 10 / 12 cm | 100 x 50 | B |
|  | 133 x 135 | 10 / 12 cm | 100 x 50 | B, C |
|  | 156 x 137 | 10 / 12 cm | 100 x 50 | D |
|  | 133 x 107 | 10 / 12 cm | 100 x 60 | D |
|  | 133 x 137 | 10 / 12 cm | 100 x 60 | B, C |
|  | 156 x 137 | 10 / 12 cm | 100 x 60 | D |
|  | 133 x 137 | 10 / 12 cm | 100 x 80 | B, C |
|  | 156 x 137 | 10 / 12 cm | 100 x 80 | D |
|  | 133 x 147 | 10 / 12 cm | 100 x 100 | B, C |
|  | 156 x 147 | 10 / 12 cm | 100 x 100 | D |
|  | 156 x 137 | 10 / 12 cm | 125 x 100 | D |

1. Passende Lichtschächte

A = MEAMAX Breite 80 cm u. MEA MULTINORM 80x100x40

B = MEAMAX Breite 100 cm u. MEA MULTINORM 100x100x40

C = MEA MULTINORM 100x130x40

D = MEAMAX Breite 125cm u. MEA MULTINORM 125x100x40 u. 125x130x60cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 04 MEAFIX Sockel-Element**

Sockel-Element aus 10 oder 12 cm starkem Dämmstoff, mit 4 mm starker Faserzementplatte kaschiert, zur Erweiterung der MEAFIX Montagedämmplatte bei Bedarf.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** | **Außenmaß L x B x H (cm)** |
|  | 125 x 60 x 10 |
|  | 125 x 60 x 12 |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Pos. 05 Zubehör MEAFIX**

Für die Standard Montage

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** | **Zubehör** |
|  | MEAFIX Montageset 4 x Dämmstoffdübel, 4 x Schrauben, 3 x Montagekleber |
|  | MEAFIX Abdeckprofil aus Edelstahl |
|  | MEAFIX Montagekleber 1 Stück lose |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**MEAFIX Einschubzarge mit Dreh-Kipp-Flügel**

**Pos. 06 MEAFIX Einschubzarge mit Dreh-Kipp-Flügel in der Dämmebene, DIN R oder DIN L,**

 **Isolierglas Ug-Wert = 0,7 W/m2K**

Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder

linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil, Komplett mit Isolierverglasung, verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere

Glashalteleisten mit formschöner Abrundung. Farbe

Weiß. Beschlag Roto NT. Blendrahmenstärke 73 mm, inkl. 4 Montageschrauben.

Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Platzierung des Dreh-Kipp-Flügels in Dämmebene für einen hervorragenden Isothermenverlauf. Fertige Außenleibung und optimaler Übergang zur MEAFIX Montagedämmplatte.

Passend für den Einbau in das MEAFIX Zargenfenstersystem, nach der Montage der MEAFIX Montageplatte.

Für Zargenaußenmaße:

DIN R:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stück** | **Breite** | **Höhe** |
|  | 80 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 80 cm |
|  | 100 cm | 100 cm |
|  | 125 cm | 100 cm |

DIN L:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stück** | **Breite** | **Höhe** |
|  | 80 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 60 cm |
|  | 100 cm | 80 cm |
|  | 100 cm | 100 cm |
|  | 125 cm | 100 cm |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10

**Zubehör MEAFIX Zargenfenstersystem**

**Pos. 07 MEAFIX Montagekleber weiß**

Zur einfachen Abdichtung des Übergang von der MEAFIX Einschubzarge zur MEAFIX Zarge.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stück** | **Zubehör** |
|  | MEAFIX Montagekleber  |

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51 - 91 10 00, Fax 0 82 51 - 91 10 10