|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Kellerlüfter MEALÜFT AIR Wand** |  | **0,000** |  |
|  | Kellerlüfter MEALÜFT AIR Wand bestehend aus einer Lüftereinheit Ø 100mm mit Wärmerückgewinnung und eienr Steuereinheit mit 4 stufiger, reversierender Intervallsteuerung mit Feuchte- und Temperatursensor. Passend für Rohrdurchführung Länge 50cm, Innen Ø 103mm. Mit Regenschutzabdeckung inkl. Insektenschutz aussen, mit Lüfterabdeckung verschließbar inkl. Schallschutz innen.Lüftereinheit: Ø 100mmMotor: 12 Volt SELF ev-MotorStromanschluss: 230V KabelNetzteil: 18 WatTRohrdurchführung: Ø 103mm, Länge 50cmFördervolumen: 5 / 10 / 20 m³/hAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 Aichach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |