|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Kellerlüfter MEALÜFT AIR Wand** |  | **0,000** |  |
|  | Kellerlüfter MEALÜFT AIR Wand bestehend aus einer Lüftereinheit Ø 100mm mit Wärmerückgewinnung und eienr Steuereinheit mit 4 stufiger, reversierender Intervallsteuerung mit Feuchte- und Temperatursensor. Passend für Rohrdurchführung Länge 50cm, Innen Ø 103mm. Mit Regenschutzabdeckung inkl. Insektenschutz aussen, mit Lüfterabdeckung verschließbar inkl. Schallschutz innen.  Lüftereinheit: Ø 100mm Motor: 12 Volt SELF ev-Motor Stromanschluss: 230V Kabel Netzteil: 18 WatT Rohrdurchführung: Ø 103mm, Länge 50cm Fördervolumen: 5 / 10 / 20 m³/h    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |