**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01 Wechselzarge für Kellerfenster aus GFK**

**01.1 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT**

Wechselzarge aus GFK für Kellerfenstereinsatz in Beton- oder Mauerwerkswände.

Zarge gedämmt. Einbau mit Holz-Montagerahmen.

Material: Zarge: GFK, weißes, glasfaserverstärktes Polyester\*

Brandschutz: für F30

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Wandstärken: 20 / 24 / 25 / 30 / 36,5 / 39,5 cm

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.2 Zarge und Fenstereinsatz MEALUXIT Premium Ug 0,6 W/m²K**

Zweiteiliges Kellerfenster bestehend aus Wechselzarge aus hochfestem GFK\* zur Aufnahme des PVC-Fenstereinsatzes mit Dreh-Kipp-Beschlag. Ausführung aus PVC-U-Hohlprofilen, 3-fach Isolierverglasung und Einhandbeschlag, mit umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten. Fenster entspricht Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Material: Zarge: GFK, weißes, glasfaserverstärktes Polyester\*

Einsatz: PVC-U (Hart-PVC)

DIN-Richtung: DIN R / DIN L

PVC-Profil: 7-Kammer-Profil

Verglasung: 3-fach ISO-Verglasung

Blendrahmenstärke: 82 mm

Werte: Uw 0,85 W/m²K / Ug 0,6 W/m²K

Schallschutzklasse: 3

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.3 Zarge und Fenstereinsatz MEALUXIT Komfort Ug 1,1 W/m²K**

Zweiteiliges Kellerfenster bestehend aus Wechselzarge aus hochfestem GFK\* zur Aufnahme des PVC-Fenstereinsatzes mit Dreh-Kipp-Beschlag. Ausführung aus PVC-U-Hohlprofilen, Isolierverglasung und Einhandbeschlag, mit umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten. Fenster entspricht Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Material: Zarge: GFK, weißes, glasfaserverstärktes Polyester\*

Einsatz: PVC-U (Hart-PVC)

DIN-Richtung: DIN R / DIN L

PVC-Profil: 5-Kammer-Profil

Verglasung: 2-fach ISO-Verglasung

Blendrahmenstärke: 73 mm

Werte: Uw 1,3 W/m²K / Ug 1,1 W/m²K

Schallschutzklasse: 2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.4 Zarge und Fenstereinsatz MEALUXIT Komfort RC2**

Zweiteiliges Kellerfenster bestehend aus Wechselzarge aus hochfestem GFK\* zur Aufnahme des PVC-Fenstereinsatzes mit Dreh-Kipp-Beschlag. Ausführung aus PVC-U-Hohlprofilen, Isolierverglasung mit Durchwurfhemmung und einbruchgeschütztem Einhandbeschlag, mit umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten. Fenster entspricht Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Material: Zarge: GFK, weißes, glasfaserverstärktes Polyester\*

Einsatz: PVC-U (Hart-PVC)

DIN-Richtung: DIN R / DIN L

PVC-Profil: 5-Kammer-Profil

Verglasung: 2-fach ISO-Verglasung

Blendrahmenstärke: 73 mm

Werte: Uw 1,3 W/m²K / Ug 1,1 W/m²K

Schallschutzklasse: 2

Einbruchschutz Kl. RC2

Durchwurfhemmung: P4A

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.5 Zarge und Fenstereinsatz MEALUXIT Komfort mit Falzbelüftung**

Zweiteiliges Kellerfenster bestehend aus Wechselzarge aus hochfestem GFK\* zur Aufnahme des PVC-Fenstereinsatzes mit Dreh-Kipp-Beschlag. Ausführung aus PVC-U-Hohlprofilen, Isolierverglasung und Einhandbeschlag, mit umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten. Ausführung mit Falzbelüftung. Fenster entspricht Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Material: Zarge: GFK, weißes, glasfaserverstärktes Polyester\*

Einsatz: PVC-U (Hart-PVC)

DIN-Richtung: DIN R / DIN L

PVC-Profil: 5-Kammer-Profil

Verglasung: 2-fach ISO-Verglasung

Blendrahmenstärke: 73 mm

Werte: Uw 1,3 W/m²K / Ug 1,1 W/m²K

Schallschutzklasse: 2

Ausführung: Mit Falzbelüftung

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.6 Renovierungsfenster MEALUXIT 1992 - 2005**

Renovierungs-Kellerfenster bestehend aus Einschubzarge samt Fensterflügel mit Dreh-Kipp-Beschlag, inkl. Abdeckkappen. Ausführung aus PVC-Hohlprofilen, Isolierverglasung und Einhandbeschlag, mit umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten. Fenster entspricht Wohnraumstandard gemäß RAL-Richtlinien und EnEV.

Material: PVC-U (Hart-PVC)

DIN-Richtung: DIN R / DIN L

PVC-Profil: 5-Kammer-Profil

Verglasung: 2-fach ISO-Verglasung

Beschlag: Dreh-Kippbeschlag

Blendrahmenstärke: 70 mm

Ug-Wert: 1,1 W / m²K

Uw-Wert: 1,3 W / m²K

Schallschutzklasse: 2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 75 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 75 cm

Höhe: 62,5 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 62,5 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 75 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.7 Fensterflügel MEALUXIT Kipp Iso 24**

Fensterflügel aus PVC zum Einsatz in Wechselzarge, mit umlaufender Dichtung und Aushängesperre. Mit Isolierverglasung 24 mm.

Material: PVC-U (Hart-PVC)

Verglasung: Isolierverglasung 24 mm

Ug-Wert: 3,0 W / m²K

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Lüftungsfläche max.: 7030 cm²

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.8 Fensterflügel MEALUXIT Kipp E**

Fensterflügel aus PVC zum Einsatz in Wechselzarge. Für Spaltlüftung. Mit umlaufender Dichtung und Aushängesperre. Mit Einfachverglasung 5 mm.

Material: PVC-U (Hart-PVC)

Verglasung: Einfachverglasung 5 mm

Ug-Wert: 5,6 W / m²K

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.9 Lüftungsflügel MEALUXIT**

Lüftungsflügel aus PVC zum Einsatz in Wechselzarge. Mit Lochblech quer. Für Spaltlüftung. Umlaufende Dichtung und Aushängesperre. Mit Einfachverglasung 5 mm.

Material: PVC-U (Hart-PVC)

Verglasung: Einfachverglasung 5 mm

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.10 Abluftflügel MEALUXIT**

Lüftungsflügel aus PVC zum Einsatz in Wechselzarge. Mit Abluftanschluss DN 100.

Inkl. Insektenschutzgitter. Umlaufende Dichtung und Aushängesperre.

Mit Einfachverglasung 5 mm.

Material: PVC-U (Hart-PVC)

Verglasung: Einfachverglasung 5 mm

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.11 Stahlkellerfenstereinsätze MEALUXIT, Gitter feststehend**

Stahlfenstereinsätze mit 1 cm Quadratlochung zum Einsatz in Wechselzarge. Verzinkt, mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG). Fenster breitenabhängig einflügelig (80 cm) oder zweiflügelig (100 cm). Flügel mit Aushängesicherung.

Material: Stahl, verzinkt

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG)

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.12 Stahlkellerfenstereinsätze MEALUXIT, Gitter drehbar**

Stahlfenstereinsätze mit 1 cm Quadratlochung zum Einsatz in Wechselzarge. Verzinkt, mit integriertem Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG). Fenster breitenabhängig einflügelig (80 cm) oder zweiflügelig (100 cm). Flügel mit Aushängesicherung.

Material: Stahl, verzinkt

Verglasung: Einscheibensicherheitsglas (4 mm ESG)

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.13 Verzinktes Lochgitter für MEALUXIT Kipp Iso 24 und Kipp E**

Feuerverzinktes Lochgitter zum Einsatz in Wechselzarge.

Material: Stahl, verzinkt

**Ausführung 1**

Breite: 80 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 2**

Breite: 80 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 3**

Breite: 100 cm

Höhe: 50 cm

**Ausführung 4**

Breite: 100 cm

Höhe: 60 cm

**Ausführung 5**

Breite: 100 cm

Höhe: 80 cm

**Ausführung 6**

Breite: 100 cm

Höhe: 100 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................…