**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

 **01 Kunststoff-Lichtschacht mit Rost, formstabil**

**01.1 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, begehbar**

Formstabiles Lichtschachtelement für anspruchsvolle Einbausituation, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, frost- und hitzebeständig. Lichtschacht mit verzinktem Stahlrost, begehbar. Ausführung mit Entwässerungsanschluss samt Schmutzsieb.

Einschl. der notwendigen Befestigungselemente.

Material: UP-GF mit mineralischen Füllstoffen

Baustoffklasse: B2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Ausführung Rost: Maschenrost / Streckmetall

Maschenweite: 30/10 / 30/30 mm

Rosttiefe: lt. Herstellerangaben

Produkt/Hersteller: .....

**Ausführung 1**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 2**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 3**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 4**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 5**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 6**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.1 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM**

**Ausführung 7**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 8**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 9**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 10**

Lichte Breite: 150 cm

Schachthöhe: 120 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 11**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 70 cm

**Ausführung 12**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 70 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

**01 Kunststoff-Lichtschacht mit Rost, formstabil**

**01.2 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, befahrbar**

Formstabiles Lichtschachtelement für anspruchsvolle Einbausituation, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, frost- und hitzebeständig. Lichtschacht mit verzinktem Stahlrost, mit PKW befahrbar. Ausführung mit Entwässerungsanschluss samt

Schmutzsieb. Einschl. der notwendigen Befestigungselemente.

Material: UP-GF mit mineralischen Füllstoffen

Baustoffklasse: B2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Ausführung Rost: Maschenrost

Maschenweite: 30/10 mm

Radlast: 9 kN

Rosttiefe: lt. Herstellerangaben

Produkt/Hersteller: .....

**Ausführung 1**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 2**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 3**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 4**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 5**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 6**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.2 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, befahrbar**

**Ausführung 7**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 8**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 9**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 10**

Lichte Breite: 150 cm

Schachthöhe: 120 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 11**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 70 cm

**Ausführung 12**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 70 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

 Übertrag: ................…

**01 Kunststoff-Lichtschacht mit Rost, formstabil**

**01.3 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, druckwasserdicht, begehbar**

Formstabiles und druckfestes Lichtschachtelement für anspruchsvolle Einbausituation, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zusätzlich verstärkt, druckwasserdicht und frost- und hitzebeständig. Lichtschacht mit verzinktem Stahlrost, begehbar. Ausführung mit Entwässerungsanschluss samt Schmutzsieb. Einschl. der notwendigen Befestigungselemente.

Material: UP-GF mit mineralischen Füllstoffen

Baustoffklasse: B2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Ausführung Rost: Maschenrost / Streckmetall

Maschenweite: 30/10 / 30/30 mm

Rosttiefe: lt. Herstellerangaben

Produkt/Hersteller: .....

**Ausführung 1**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 2**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 3**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 4**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 5**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 6**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.3 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, druckwasserdicht, begehbar**

**Ausführung 7**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 8**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 9**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 10**

Lichte Breite: 150 cm

Schachthöhe: 120 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

 Übertrag: ................…

**01 Kunststoff-Lichtschacht mit Rost, formstabil**

**01.4 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, druckwasserdicht, befahrbar**

Formstabiles und druckfestes Lichtschachtelement für anspruchsvolle Einbausituation, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, zusätzlich verstärkt, druckwasserdicht und frost- und

hitzebeständig. Lichtschacht mit verzinktem Stahlrost, mit PKW befahrbar. Ausführung mit Entwässerungsanschluss samt Schmutzsieb. Einschl. der notwendigen Befestigungselemente.

Material: UP-GF mit mineralischen Füllstoffen

Baustoffklasse: B2

Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Ausführung Rost: Maschenrost

Maschenweite: 30/10 mm

Radlast: 9 kN

Rosttiefe: lt. Herstellerangaben

Produkt/Hersteller: .....

**Ausführung 1**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 2**

Lichte Breite: 80 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 3**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 60 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 4**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 5**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

**Ausführung 6**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 40 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**01.4 Kunststoff-Lichtschacht MEAMULTINORM, druckwasserdicht, befahrbar**

**Ausführung 7**

Lichte Breite: 100 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 8**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 100 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 9**

Lichte Breite: 125 cm

Schachthöhe: 130 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

**Ausführung 10**

Lichte Breite: 150 cm

Schachthöhe: 120 cm

Lichte Tiefe: 60 cm

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

 St EP ......................... GP ............................

 Übertrag: ................…