|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Entwässerungsrinne MEAFLUID, Komplettrinne Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Entwässerungsrinne MEAFLUID, Komplettrinne aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) mit verzinktem Stegrost, ohne Gefälle. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 12,7cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12,2cm, Stegrostlänge 100cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100 Einlaufkasten.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 12,7cmAbdeckung: Stegrost, Stahl feuerverzinktRostlänge: 100cmRostbreite: 12,2cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAFLUID, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAFLUID aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) inkl. Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 39,5cm, Baulänge 50cm. Stegrostbreite 12,2cm, Stegrostlänge 50cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 39,5cmAbdeckung: Stegrost, Stahl feuerverzinktRostlänge: 50cmRostbreite: 12,2cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Entwässerungsrinne MEAFLUID, Komplettrinne Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Entwässerungsrinne MEAFLUID, Komplettrinne aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) mit Kunststoff-Stegrost 6/45, ohne Gefälle. Belastungsklasse B125 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 12,7cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12,2cm, Stegrostlänge 50cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100 Einlaufkasten.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBelastungsklasse: B125 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 12,7cmAbdeckung: Kunststoff-Stegrost 6/45Rostlänge: 50cmRostbreite: 12,2cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht u. waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAFLUID, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAFLUID aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) inkl. Kunststoff-Stegrost 6/45, Belastungsklasse B125 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 39,5cm, Baulänge 50cm. Stegrostbreite 12,2cm, Stegrostlänge 50cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBelastungsklasse: B125 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 39,5cmAbdeckung: Kunststoff-Stegrost, 6/45Rostlänge: 50cmRostbreite: 12,2cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenkörper MEAFLUID, ohne Rost** |  | **0,000** |  |
|  | Entwässerungsrinne MEAFLUID aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) ohne Rost, ohne Gefälle. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 12,7cm, Baulänge 50cm oder 100cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100 Einlaufkasten.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 12,7cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAFLUID, ohne Rost** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAFLUID aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF) ohne Rost. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 12,7cm, Baulänge 50cm oder 100cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBaulänge: 50cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 39,5cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAFLUID, inkl. Schlammeimer, ohne Rost** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAFLUID aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), inkl. Schlammeimer, ohne Rost. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13,6cm, Bauhöhe 12,7cm, Baulänge 50cm oder 100cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBaulänge: 50cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13,6cmBauhöhe: 39,5cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Belastungsklasse A15, begehbar, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, mit Rostsicherung Clip-Fix. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, begehbar, PKW-befahrbar. Rostbreite 12,2cm, Rostlänge 50cm oder 100cm. Rostart: Stegrost 10/85, Maschenrost 30/10, Längsstabrost. Ausführung Stahl verzinkt oder Edelstahl.Belastungsklasse: A15 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: begehbar, PKW-befahrbarRostlänge: 50cm / 100cmRostbreite: 12,2cmRostart: Stegrost 10/85Maschenrost 30/10LängsstabrostAusführung: Stahl verzinkt / EdelstahlRostsicherung: Clip-FixAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar im öffentlichen Bereich** |  | **0,000** |  |
|  | Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, mit Rostsicherung Clip-Fix und Längsverschiebesicherung. Belastungsklasse B125 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar in dynamisch hochbelasteten, öffentlichen Bereichen. Rostbreite 12,2cm, Rostlänge 50cm oder 100cm. Rostart: Kunststoff-Stegrost 6/45 (Länge 50cm), Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt, Längsstabrost Stahl verzinkt, Längsstabrost Edelstahl, Stegrost 12/100 Guss.Belastungsklasse: B125 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: PKW-befahrbar im öffentl. BereichRostlänge: 50cm / 100cmRostbreite: 12,2cmRostart: Kunststoff-Stegrost 6/45 (Länge 50cm)\*Maschenrost 30/10, Stahl verzinkt\*Längsstabrost, Stahl verzinkt\*Längsstabrost, Edelstahl\*Stegrost 12/100, GussRostsicherung: Clip-Fix, Längsverschiebesicherung\*Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Belastungsklasse C250, verkehrssicher im öffentlichen Bereich** |  | **0,000** |  |
|  | Rinnenabdeckung für Entwässerungsrinne MEAFLUID, mit Rostsicherung Clip-Fix und Längsverschiebesicherung. Belastungsklasse C250 gemäß DIN EN1433, verkehrssicher in dynamisch hochbelasteten, öffentlichen Bereichen. Rostbreite 12,2cm, Rostlänge 50cm oder 100cm. Rostart: Stegrost 10/85 Stahl verzinkt, Stegrost 10/85 Edelstahl, Kunststoff-Stegrost 6/45 (Länge 50cm), Stegrost 10/90 Guss, Stegrost 5/90 HEELGUARD (geringe Schlitzweite), Abdeckung geschlossen aus Guss, Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt, Maschenrost 30/10 Stahl Edelstahl, Lochrost Ø 6mm.Belastungsklasse: C250 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: verkehrssicher im öffentl. BereichRostlänge: 50cm / 100cmRostbreite: 12,2cmRostart: Stegrost 10/85 Stahl verzinktStegrost 10/85 EdelstahlKunststoff-Stegrost 6/45 (Länge 50cm)\*Stegrost 10/90 GussStegrost 5/90 HEELGUARDAbdeckung geschlossen aus GussMaschenrost 30/10 Stahl verzinkt\*Maschenrost 30/10 Stahl Edelstahl\*Lochrost Ø 6mmRostsicherung: Clip-Fix, Längsverschiebesicherung\*Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Schlitzaufsatz für Entwässerungsrinne MEAFLUID, PP, Belastungsklasse A15** |  | **0,000** |  |
|  | Schlitzaufsatz für Entwässerungsrinne MEAFLUID, PP, Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, begehbar, PKW-befahrbar, Länge 50cm, Breite 12,2cm.Belastungsklasse: A15 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: begehbar, PKW-befahrbarMaterial: PPAufsatzlänge: 50cmAufsatzbreite: 12,2cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Schlitzaufsatz Revisionselement für Entwässerungsrinne MEAFLUID, zum Einpflastern, Belastungsklasse A15** |  | **0,000** |  |
|  | Schlitzaufsatz Revisionselement für Entwässerungsrinne MEAFLUID, zum Einpflastern, Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, begehbar, PKW-befahrbar, Stahl verzinkt, Länge 50cm, Breite 12,2cm.Belastungsklasse: A15 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: begehbar, PKW-befahrbarMaterial: Stahl, verzinktRostlänge: 50cmRostbreite: 12,2cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Stirnplatte** |  | **0,000** |  |
|  | Stirnplatte Ø 75mm (DN70) geschlossen (kann geöffnet werden).Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Ablaufanschluss DN 100** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Ablaufanschluss DN 100.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Stegrost verzinkt 100cm mit Rostsicherung TopFix** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Stegrost verzinkt 100cm mit Rostsicherung TopFix.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Stegrost verzinkt 50cm mit Rostsicherung TopFix** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Stegrost verzinkt 50cm mit Rostsicherung TopFix.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Kunststoff-Schlammeimer für Einlaufkasten** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Kunststoff-Schlammeimer für Einlaufkasten.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |