|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Entwässerungsrinne MEAGARD II, Polymerbeton, Komplettrinne mit Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-be** |  | **0,000** |  |
|  | Entwässerungsrinne MEAGARD II aus Polymerbeton Komplettrinne mit Abdeckung, ohne Gefälle. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13cm, Bauhöhe 11cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm. Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 100 oder eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm.Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF)Farbe: schwarzBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarB125 bei GussstegrostBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13cmBauhöhe: 11cm (115mm bei Gussstegrost)Abdeckung: S: Stegrost, Stahl feuerverzinktG: Guss-StegrostM: Maschenrost 30/10, verzinktRostbreite: 12cmAblauf: Ablauf DN 100 senkrecht /Eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mmGewicht: 8,5 bis 11,4kg / St.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenkörper MEAGARD II, Polymerbeton, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Rinnenkörper MEAGARD II, Polymerbeton, ohne Rost, ohne Gefälle, PKW-befahrbar, inkl. Schnappverschluss. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13cm, Bauhöhe 11cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm. Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 100 oder eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm.Material: PolymerbetonBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmLichte Weite: 10cmBaubreite: 13cmBauhöhe: 11cm (115mm bei Gussstegrost)Rostbreite: 12cmAblauf: Ablauf DN 100 senkrecht /Eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm.Material: Stahl, verzinktAusführung: StegrostBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmRostbreite: 12cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Maschenrost 30/10 für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Maschenrost 30/10 für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm.Material: Stahl, verzinktAusführung: Maschenrost 30/10Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbarBaulänge: 50cm / 100cmRostbreite: 12cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Guss-Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Guss-Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm, Stegrostbreite 12cm.Material: GusseisenAusführung: StegrostBelastungsklasse: B125 gemäß DIN EN1433Belastbarkeit: PKW-befahrbar im öffentl. BereichBaulänge: 50cmRostbreite: 12cmAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II S aus Polymerbeton mit verzinktem Stegrost, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II S aus Polymerbeton mit Stegrost verzinkt, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm, Rostlänge 50cm, Rostbreite 12cm. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: PolymerbetonBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433)Belastbarkeit: PKW-befahrbarBaulänge: 50cmAbdeckung: Stegrost, Stahl feuerverzinktRostlänge: 50cmRostbreite: 12cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II G aus Polymerbeton mit Guss-Stegrost, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II G aus Polymerbeton mit Guss-Stegrost, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm. Belastungsklasse B125 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: PolymerbetonBelastungsklasse: B125 (DIN EN1433)Belastbarkeit: PKW-befahrbar im öffentl. BereichBaulänge: 50cmAbdeckung: Guss-StegrostRostlänge: 50cmRostbreite: 12cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II M aus Polymerbeton mit Maschenrost 30/10 verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrba** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II M aus Polymerbeton mit Maschenrost 30/10 verzinkt, Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.Material: PolymerbetonBelastungsklasse: A15 (DIN EN1433)Belastbarkeit: PKW-befahrbarBaulänge: 50cmAbdeckung: Maschenrost 30/10 verzinktRostlänge: 50cmRostbreite: 12cmAnschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrechtAngebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP für Rinnenanfang und -ende.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP für Rinnenanfang und -ende mit Stutzen Ø 110mm für Rinnenende.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Ablaufset mit Stutzen Ø 110mm** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Ablaufset mit Stutzen Ø 110mm inkl. Schmutzfangtopf und Geruchsverschluss.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Eckelement** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Eckelement inkl. geschlossener, verzinkter Abdeckung.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Kunststoff-Schlammeimer** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Kunststoff-Schlammeimer.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC.Angebotenes Produkt von: MEA BausystemeGeschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbHSudetenstraße 1, 86551 AichachTel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |