|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Entwässerungsrinne MEAGARD II, Polymerbeton, Komplettrinne mit Stegrost verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-be** |  | **0,000** |  |
|  | Entwässerungsrinne MEAGARD II aus Polymerbeton Komplettrinne mit Abdeckung, ohne Gefälle. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13cm, Bauhöhe 11cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm. Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 100 oder eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm.  Material: Polyester glasfaserverstärkt (UP-GF) Farbe: schwarz Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbar B125 bei Gussstegrost Baulänge: 50cm / 100cm Lichte Weite: 10cm Baubreite: 13cm Bauhöhe: 11cm (115mm bei Gussstegrost) Abdeckung: S: Stegrost, Stahl feuerverzinkt G: Guss-Stegrost M: Maschenrost 30/10, verzinkt Rostbreite: 12cm Ablauf: Ablauf DN 100 senkrecht / Eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm Gewicht: 8,5 bis 11,4kg / St.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rinnenkörper MEAGARD II, Polymerbeton, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Rinnenkörper MEAGARD II, Polymerbeton, ohne Rost, ohne Gefälle, PKW-befahrbar, inkl. Schnappverschluss. Lichte Weite 10cm, Baubreite 13cm, Bauhöhe 11cm, Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm. Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 100 oder eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm.  Material: Polymerbeton Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbar Baulänge: 50cm / 100cm Lichte Weite: 10cm Baubreite: 13cm Bauhöhe: 11cm (115mm bei Gussstegrost) Rostbreite: 12cm Ablauf: Ablauf DN 100 senkrecht / Eingeformter Ablaufstutzen Ø 110mm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm.  Material: Stahl, verzinkt Ausführung: Stegrost Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbar Baulänge: 50cm / 100cm Rostbreite: 12cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Maschenrost 30/10 für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Maschenrost 30/10 für Entwässerungsrinne MEAGARD II, verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm oder 100cm, Stegrostbreite 12cm.  Material: Stahl, verzinkt Ausführung: Maschenrost 30/10 Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) PKW-befahrbar Baulänge: 50cm / 100cm Rostbreite: 12cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Guss-Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Guss-Stegrost für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar. Baulänge 50cm, Stegrostbreite 12cm.  Material: Gusseisen Ausführung: Stegrost Belastungsklasse: B125 gemäß DIN EN1433 Belastbarkeit: PKW-befahrbar im öffentl. Bereich Baulänge: 50cm Rostbreite: 12cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II S aus Polymerbeton mit verzinktem Stegrost, Belastungsklasse A15, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II S aus Polymerbeton mit Stegrost verzinkt, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm, Rostlänge 50cm, Rostbreite 12cm. Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.  Material: Polymerbeton Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) Belastbarkeit: PKW-befahrbar Baulänge: 50cm Abdeckung: Stegrost, Stahl feuerverzinkt Rostlänge: 50cm Rostbreite: 12cm Anschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrecht    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II G aus Polymerbeton mit Guss-Stegrost, Belastungsklasse B125, PKW-befahrbar** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II G aus Polymerbeton mit Guss-Stegrost, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm. Belastungsklasse B125 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.  Material: Polymerbeton Belastungsklasse: B125 (DIN EN1433) Belastbarkeit: PKW-befahrbar im öffentl. Bereich Baulänge: 50cm Abdeckung: Guss-Stegrost Rostlänge: 50cm Rostbreite: 12cm Anschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrecht    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Einlaufkasten MEAGARD II M aus Polymerbeton mit Maschenrost 30/10 verzinkt, Belastungsklasse A15, PKW-befahrba** |  | **0,000** |  |
|  | Einlaufkasten MEAGARD II M aus Polymerbeton mit Maschenrost 30/10 verzinkt, Belastungsklasse A15 gemäß DIN EN1433, PKW-befahrbar, inkl. Schlammeimer, Baulänge 50cm. Anschlussmöglichkeit für waagrechten und senkrechten Ablauf DN 100.  Material: Polymerbeton Belastungsklasse: A15 (DIN EN1433) Belastbarkeit: PKW-befahrbar Baulänge: 50cm Abdeckung: Maschenrost 30/10 verzinkt Rostlänge: 50cm Rostbreite: 12cm Anschluss: Ablauf DN 100 senkrecht / waagrecht    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP für Rinnenanfang und -ende.     Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II SE, Stirnplatte aus PP für Rinnenanfang und -ende mit Stutzen Ø 110mm für Rinnenende.     Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Ablaufset mit Stutzen Ø 110mm** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Ablaufset mit Stutzen Ø 110mm inkl. Schmutzfangtopf und Geruchsverschluss.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Eckelement** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Eckelement inkl. geschlossener, verzinkter Abdeckung.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Kunststoff-Schlammeimer** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAGARD II, Kunststoff-Schlammeimer.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC** |  | **0,000** |  |
|  | Zubehör für Entwässerungsrinne MEAFLUID, Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |