|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 60cm x 40cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 60cm x 40cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 59,2cm x 39,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.  Nennmaß: 60cm x 40cm Auflagenmaß: 59,2cm x 39,2cm Höhe: 8cm FUKA-Material: Polymerbeton Ablauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrecht Auflage: Streckmetall Maschenrost 30/10, verzinkt, R11 Ripsmatte, hellgrau Gummiprofilmatte, schwarz    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 75cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 75cm x 50cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 74,2cm x 49,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.  Nennmaß: 75cm x 50cm Auflagenmaß: 74,2cm x 49,2cm Höhe: 8cm FUKA-Material: Polymerbeton Ablauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrecht Auflage: Streckmetall Maschenrost 30/10, verzinkt, R11 Ripsmatte, hellgrau Gummiprofilmatte, schwarz    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 100cm x 50cm** |  | **0,000** |  |
|  | Fußabstreiferkasten MEAGARD begehbar, 100cm x 50cm, Höhe 8cm. Aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge inkl. Mittelstege zur Auflagenstabilisierung und zwei Ablaufvorformungen Ø 110mm. Senkrechter Ablauf DN 100. Auflage, 99,2cm x 49,2cm, Streckmetallrost, Maschenrost 30/10, Ripsmatte hellgrau oder Gummiprofilmatte, schwarz.  Nennmaß: 100cm x 50cm Auflagenmaß: 99,2cm x 49,2cm Höhe: 8cm FUKA-Material: Polymerbeton Ablauf: 2 Abläufe Ø 110mm, senkrecht Auflage: Streckmetall Maschenrost 30/10, verzinkt, R11 Ripsmatte, hellgrau Gummiprofilmatte, schwarz    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD-Fußabstreiferkasten Auflage, Streckmetallrost, begehbar** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD-Fußabstreiferkasten Auflage, Streckmetallrost, begehbar.  Größe: 60 x 40 cm 75 x 50 cm 100 x 50 cm Höhe: 2cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage, Maschenrost 30/10, begehbar** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage, Maschenrost 30/10, begehbar.  Größe: 60 x 40 cm 75 x 50 cm 100 x 50 cm Höhe: 2cm Maschenweite: 3cm x 1cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Ripsmatte hellgrau** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Ripsmatte hellgrau.  Größe: 60 x 40 cm 75 x 50 cm 100 x 50 cm Höhe: 2cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Gummiprofilmatte, schwarz** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Auflage Gummiprofilmatte, schwarz.  Größe: 60 x 40 cm 75 x 50 cm 100 x 50 cm Höhe: 2cm    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **MEAGARD- Fußabstreiferkasten Ablaufset Ø 110mm** |  | **0,000** |  |
|  | MEAGARD- Fußabstreiferkasten Ablaufset mit Stutzen Ø 110mm, Schmutzfangtopf und Geruchsverschluss.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC** |  | **0,000** |  |
|  | Rohrstutzen Ø 110mm aus PVC geeignet für Anschluss an MEAGARD- Fußabstreiferkasten.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |