|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Schutzgitter MEATOP für alle Lichtschachtroste bis 115cm x 60cm** |  | **0,000** |  |
|  | MEATOP Schutzgitter aus hochwertigem und langlebigen Edelstahlgewebe inkl. Aluminiumrahmen. Selbstbausatz zum Schutz vor Laub, Kleintieren und Schmutz. Passend für Lichtschachtgitterroste bis zu einer Größe von 115cm x 60cm. Optional ist eine Abschlussprofil-Bürste für den optimalen Anschluss zur Hauswand erhältlich. Inkl. Montagezubehör.  Lichtschachtgitterroste: bis max. 115cm x 60cm Material: Aluminiumprofil, Edelstahlgewebe    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung | ME | Zeit | Preis |
|  | **Abschlussprofil Bürste MEATOP** |  | **0,000** |  |
|  | Abschlussprofil Bürste MEATOP zum optimalen Anschluss zur Hauswand.    Angebotenes Produkt von:  MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Sudetenstraße 1, 86551 Aichach Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |